**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Место поставки оборудования:** Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Энергоцентр, д. 1а.
2. **Сроки поставки: указаны в спецификации.**
   1. Точная дата и время поставки оборудования/товара согласовывается Поставщиком с Покупателем за 1 (Один) рабочий день до даты предполагаемой Поставки.
3. **Стоимость оборудования/товара:**
   1. Стоимость оборудования/товара включает все расходы участника, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые возникнут у участника в ходе исполнения Договора.
4. **Требования к комплектности оборудования:**
   1. В комплект поставки должны быть включены все эксплуатационные документы (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийные обязательства) на русском языке.
5. **Гарантийные требования:**
   1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования/товара составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.
6. **Требование к качественным, количественным, техническим характеристикам:**
   1. Поставляемое оборудование/товар должно быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, имеет в установленных законодательством случаях сертификат соответствия, подтверждающий качество оборудования/товара и соответствовать требованиям, изложенным в настоящем ТЗ. Оборудование/товар – не выставочный экземпляр и не имеет дефекты, связанные с конструкцией, материалами и работой по их изготовлению. Все комплекты оборудования/товар должны быть совместимые, в едином цвете.
   2. Поставляемое оборудование/товар должно быть собранным из новых комплектующих, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого оборудования/товара.
   3. Каждая единица оборудования/товара должна поставляться в заводской упаковке.
   4. Упаковка должна предохранять оборудование/товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
   5. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия жидкостей.
   6. Поставляемое оборудование/товар должно быть произведено не ранее 2022 года на момент поставки.
   7. Поставляемое оборудование/товар должно быть свободным от прав третьих лиц.
   8. Покупатель оставляет за собой право проведения экспертной оценки соответствия технических характеристик, передаваемого Поставщиком оборудования/товара.
   9. Всё оборудование/товар должно быть упаковано в неповреждённой заводской упаковке.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во,**  **шт.** | **Срок поставки не позднее** |
| 1. 1. | GNSS система Holybro H-RTK mosaic-H (Dual Antenna Heading) | Компас IST8310  Рабочее напряжение: 4.75В ~ 5.25В  Чувствительность: 33 dBm  Холодный старт: <45 сек.  Горячий старт: <20 сек.  Рабочая температура: -40℃ ~ +85℃  Размеры базовой станции: 42.7x71.8x13.3 мм.  Диаметр антенны: 40 мм.  Высота антенны: 76 мм.  Вес: 54.5 гр. (без антенн). | 3 шт | 4 недели |