Техническое задание на поставку электросварных муфт, электросварных втулок и труб из полиэтилена низкого давления (ПНД)

	Заказчик
	ООО «Теплогрупп»

	Условия поставки
	Поставка осуществляется Поставщиком до склада Заказчика.

	Место и время осуществления поставки
	Место поставки: склад Заказчика находятся по следующим адресам: 
1. РТ, г. Казань, ул. 1-ая Азинская,41;
2. РТ, г. Казань, ул. Баки Урманче, 7
Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с учетом перерыва на обед с 12:00 до 13:00




1. Общие требования
Поставляемый товар должен быть новым и ранее не использованным с датой изготовления 
не ранее 2025 года.
Гарантийный срок качества товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Заказчику.

2. Характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара
(код ОКПД 2)
	Характеристики товара
	Кол-во
	Мера применения национального режима

	

1
	Труба ПНД 110 ПЭ100 SDR11 водопроводная 

(22.21.21.122) 
	Диаметр (мм) - 110
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 



	

2
	Труба ПНД 125 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 125
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	

3
	Труба ПНД 140 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 140
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	

4
	Труба ПНД 160 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 160
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	

5
	Труба ПНД 180 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 180
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	

ограничение 


	

6
	Труба ПНД 200 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 200
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	

ограничение 


	

7
	Труба ПНД 225 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 225
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	

ограничение 


	

8
	Труба ПНД 250 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 250
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


9
	Труба ПНД 280 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)

	Диаметр (мм) – 280 
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


10
	Труба ПНД 315 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 315
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


11
	Труба ПНД 355 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 355
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 



	


12
	Труба ПНД 400 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 400
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


13
	Труба ПНД 450 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 450
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


14
	Труба ПНД 500 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 500
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


15
	Труба ПНД 710 ПЭ100 SDR11 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 710
SDR -  11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


16
	Труба ПНД 110 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 110
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


17
	Труба ПНД 125 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 125
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


18
	Труба ПНД 140 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 140
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


19
	Труба ПНД 160 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 160
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


20
	Труба ПНД 180 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 180
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


21
	Труба ПНД 200 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 200
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


22
	Труба ПНД 225 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 225
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	

ограничение 


	


23
	Труба ПНД 250 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 250
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


24
	Труба ПНД 280 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 280
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


25
	Труба ПНД 315 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 315
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


26
	Труба ПНД 355 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 355
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


27
	Труба ПНД 400 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 400
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


28
	Труба ПНД 450 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 450
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


29
	Труба ПНД 500 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 500
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


30
	Труба ПНД 710 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная

(22.21.21.122)
	Диаметр (мм) - 710
SDR - 13,6
Давление (атм.) - 12,5
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда – Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ Р 70628.2-2023
	12м
	


ограничение 


	


31
	Муфта электросварная 110 ПЭ100 SDR11

(22.21.29.130)

	 Диаметр (мм) - 110
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 150
Длина хвостовика (мм) - 70
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ10
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


32
	Муфта электросварная 125 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	 Диаметр (мм) - 125
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 165
Длина хвостовика (мм) - 80
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ10
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	


33
	Муфта электросварная 140 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 140
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 170
Длина хвостовика (мм) - 80
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	



34
	Муфта электросварная 160 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 160
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 180
Длина хвостовика (мм) - 85
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	



35
	Муфта электросварная 180 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 180
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 208
Длина хвостовика (мм) - 100
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	



36
	Муфта электросварная 200 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 200
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 208
Длина хвостовика (мм) - 100
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	

37
	Муфта электросварная 225 ПЭ100 SDR11



(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 225
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 220
Длина хвостовика (мм) - 105
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	



38
	Муфта электросварная 250 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 250
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 215
Длина хвостовика (мм) - 105
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	


39
	Муфта электросварная 280 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 280
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 220
Длина хвостовика (мм) - 108
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	



40
	Муфта электросварная 315 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 315
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 225
Длина хвостовика (мм) - 110
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	



41
	Муфта электросварная 355 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 355
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 265
Длина хвостовика (мм) - 130
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	



ограничение

	



42
	Муфта электросварная 400 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 400
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 310
Длина хвостовика (мм) - 150
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	


43
	Муфта электросварная 450 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 450
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 370
Длина хвостовика (мм) - 160
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	


44
	Муфта электросварная 500 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 500
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 370
Длина хвостовика (мм) - 180
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	



ограничение

	


45
	Муфта электросварная 500 ПЭ100 SDR11


(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 710
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Максимальная температура среды, °C -   +40
Рабочая среда - Вода, Газ
Общая длина (мм) - 370
Длина хвостовика (мм) - 180
Диаметр контакта (мм) - 4,7
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	



ограничение

	

46
	Втулка под фланец 110 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 110
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


47
	Втулка под фланец 125 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 125
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


48
	Втулка под фланец 140 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 140
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


49
	Втулка под фланец 160 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 160
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


50
	Втулка под фланец 180 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 180
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


51
	Втулка под фланец 200 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 200
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	


ограничение

	

52
	Втулка под фланец 225 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 225
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


53
	Втулка под фланец 250 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 250
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


54
	Втулка под фланец 280 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 280
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	

55
	Втулка под фланец 315 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 315
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


56

	Втулка под фланец 355 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 355
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


57
	Втулка под фланец 400 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 400
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


58
	Втулка под фланец 450 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) - 450
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


59
	Втулка под фланец 500 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	Диаметр (мм) -500
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение

	


60
	Втулка под фланец 710 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная

(22.21.29.130)

	[bookmark: _GoBack]Диаметр (мм) -710
SDR - 11
Давление (атм.) - 16
Хвостовик - Удлиненный
Рабочая среда - Вода
Материал - ПЭ100
ГОСТ 32415-2013
	10 шт.
	

ограничение




Ассортимент, количество товара Заказчик будет указывать в Заявках.

	Требования к сопроводительной документации
	С Товаром поставляется: счет, счёт-фактура, товарная накладная (форма ТОРГ-12).

	Дополнительные требования к поставляемой продукции
	Соблюдение сроков годности товара.
Количество необходимого товара для каждой партии поставки указывается Заказчиком в заявке. 

	Требования к новизне товара
	Товар должен быть новым, и ранее не использованным.

	Сроки поставки
	Срок поставки Товара – 7 (семь) рабочих дней с момента направления заявки.


                                             


