**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Место поставки оборудования:** Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1.
2. **Сроки поставки: указаны в спецификации.**
	1. Точная дата и время поставки: Поставка должна быть осуществлена в срок до 15 ноября 2024 года.
3. **Стоимость оборудования:**
	1. Стоимость включает все расходы участника, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также любые другие расходы, которые возникнут у участника в ходе исполнения Договора.
	2. Условия оплаты: постоплата.

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Кол-во,****шт.** | **Срок поставки не позднее** |
| 1 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:Напряжение, В – 12;Емкость, Ач – 12;Длина, мм – 151;Ширина, мм – 98;Высота, мм – 95;Срок службы АКБ, лет – не менее 6;Тип клеммы - FASTON (зажим) 6,35 мм; | 4 | Не более 5 недель |
| 2 | Аккумулятор 12150 DTM или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:Напряжение, В – 12;Емкость, Ач – 150;Длина, мм – 482;Ширина, мм – 170;Высота, мм – 240;Срок службы АКБ, лет – не менее 12;Тип клеммы - под болт M8; | 2 | Не более 5 недель |
| 3 | Аккумулятор 1217 Delta DTM или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:Напряжение, В – 12;Емкость, Ач – 17;Длина, мм – 181;Ширина, мм – 77;Высота, мм – 167;Срок службы АКБ, лет – не менее 6;Тип клеммы - Болт+гайка Ø5.5мм; | 8 | Не более 5 недель |
| 4 | Аккумулятор 1226 Delta DT или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:Напряжение, В – 12;Емкость, Ач – 26;Длина, мм – 167;Ширина, мм – 175;Высота, мм – 126;Срок службы АКБ, лет – не менее 5;Тип клеммы - Болт+гайка Ø6мм; | 12 | Не более 5 недель |
| 5 | Аккумуляторная батарея DTM 1209 Delta или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:Напряжение, В – 12;Емкость, Ач – 9;Длина, мм – 151;Ширина, мм – 65;Высота, мм – 94;Срок службы АКБ, лет – не менее 6;Тип клеммы - FASTON (зажим) 6,35 мм; | 60 | Не более 5 недель |
| 6 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1226 или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:Напряжение, В – 12;Емкость, Ач – 26;Длина, мм – 175;Ширина, мм – 166;Высота, мм – 125;Срок службы АКБ, лет – не менее 6;Тип клеммы - под болт M5; | 29 | Не более 5 недель |