**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Место поставки оборудования:** Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1.
2. **Сроки поставки: указаны в спецификации.**
   1. Точная дата и время поставки: Поставка должна быть осуществлена в срок до 15 ноября 2024 года.
3. **Стоимость оборудования:**
   1. Стоимость включает все расходы участника, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также любые другие расходы, которые возникнут у участника в ходе исполнения Договора.
   2. Условия оплаты: постоплата.

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во,**  **шт.** | **Срок поставки не позднее** |
| 1 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:  Напряжение, В – 12;  Емкость, Ач – 12;  Длина, мм – 151;  Ширина, мм – 98;  Высота, мм – 95;  Срок службы АКБ, лет – не менее 6;  Тип клеммы - FASTON (зажим) 6,35 мм; | 4 | Не более 5 недель |
| 2 | Аккумулятор 12150 DTM или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:  Напряжение, В – 12;  Емкость, Ач – 150;  Длина, мм – 482;  Ширина, мм – 170;  Высота, мм – 240;  Срок службы АКБ, лет – не менее 12;  Тип клеммы - под болт M8; | 2 | Не более 5 недель |
| 3 | Аккумулятор 1217 Delta DTM или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:  Напряжение, В – 12;  Емкость, Ач – 17;  Длина, мм – 181;  Ширина, мм – 77;  Высота, мм – 167;  Срок службы АКБ, лет – не менее 6;  Тип клеммы - Болт+гайка Ø5.5мм; | 8 | Не более 5 недель |
| 4 | Аккумулятор 1226 Delta DT или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:  Напряжение, В – 12;  Емкость, Ач – 26;  Длина, мм – 167;  Ширина, мм – 175;  Высота, мм – 126;  Срок службы АКБ, лет – не менее 5;  Тип клеммы - Болт+гайка Ø6мм; | 12 | Не более 5 недель |
| 5 | Аккумуляторная батарея DTM 1209 Delta или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:  Напряжение, В – 12;  Емкость, Ач – 9;  Длина, мм – 151;  Ширина, мм – 65;  Высота, мм – 94;  Срок службы АКБ, лет – не менее 6;  Тип клеммы - FASTON (зажим) 6,35 мм; | 60 | Не более 5 недель |
| 6 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1226 или аналог, удовлетворяющий следующим характеристикам:  Напряжение, В – 12;  Емкость, Ач – 26;  Длина, мм – 175;  Ширина, мм – 166;  Высота, мм – 125;  Срок службы АКБ, лет – не менее 6;  Тип клеммы - под болт M5; | 29 | Не более 5 недель |