**Техническое задание**

**на поставку маммографических рентгеновских аппаратов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место поставки и ввода в эксплуатацию товара: | 4 шт. | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» 422330, Республика Татарстан, с. Большие Кайбицы, ул. Гисматуллина, д. 1 – 1 штука. |
| ГАУЗ «Городская поликлиника №10» г. Казань 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 4а – 1 шт. |
| ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, д. 21– 1 штука. |
| ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ» 423970, Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. Гагарина, д. 9/21 – 1 штука. |

1. Начальная (максимальная) цена за единицу: 12 500 000,00 руб. Цена Договора включает в себя стоимость Товара без НДС, стоимость тары и упаковки, маркировки, стоимость страхования Товара, расходы на доставку Товара по адресу Покупателя, уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Начальная (максимальная) цена договора: 50 000 000,00 руб.
2. Срок поставки Товара: с момента заключения договора не позднее 120 календарных дней.
3. Доставка и разгрузка Товара Заказчику осуществляется в полном объеме.
4. Место поставки и ввода в эксплуатацию товара указано в описании объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Начальная (максимальная) цена за единицу, руб.** | **Количество** | **Единица измерения** | **Стоимость,**  **руб.** |
|  | **Маммографический рентгеновский аппарат**  ОКПД 2: 26.60.11.113 - Аппараты рентгенографические |  | **12 500 000,00** | **4** | **Шт.** | **50 000 000,00** |
| 1 | Пластина компрессионная | Стандартная |
| Для съемки с увеличением |
| Для аксиллярных проекций |
| Для прицельной съемки |
| 2 | Устройство для стереотаксической биопсии | Нет |
| 3 | Функция томосинтеза | Нет |
| 4 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с программным обеспечением | Да |
| 5 | Пространственное разрешение, пар. лин/мм | ≥ 10 |
| 6 | Размер пикселя, мкм | ≤ 54 |
| 7 | Возможность проведения прицельных снимков | Да |
| 8 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с программным обеспечением | Да |
| 9 | Экран для защиты лица | Да |
| 10 | Моторизированная компрессия | Да |
| 11 | Совместимость DICOM | Да |
| 12 | Источник бесперебойного питания для автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта | Да |
| 13 | Размер рабочего поля детектора, см | ≥ 21х29 |
| 14 | Рентгенозащитная ширма | Да |
| 15 | Возможность установки дополнительных видеокарт | Да |
| 16 | Количество медицинских мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | ≥ 1 |
| 17 | Разрешение специализированного медицинского монитора для врача-рентгенолога, МП | ≥ 5 |
| 18 | Контрастная спектральная маммография | Нет |
| 19 | Тип цифрового приемника рентгеновского излучения | Полноформатный плоскопанельный приемник |

Дополнительные условия:

1. Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2025 г., не бывшее в употреблении, не восстановленное, не прошедшее ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Доставка и разгрузка Товара Заказчику должна осуществляться в полном объеме за счет Поставщика, в упаковке, соответствующей данному виду Товара и обеспечивающей полную сохранность от всякого рода повреждений, с соблюдением установленных требований по хранению.
3. Товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, должен иметь сертификат соответствия на русском языке. Качество поставляемого товара, технические и функциональные характеристики поставляемого товара, их физико-химические и эксплуатационные показатели должны соответствовать требованиям, установленным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
4. Качество Товара должно:

-соответствовать требованиям завода-изготовителя, указанным в нормативно-технической документации на данный вид Товаров,

-подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации (копии сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений и другие документы качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар, в том числе документы, подтверждающие страну происхождения Товара)

1. Поставщик обеспечивает в срок действия гарантии бесплатный ремонт поставленного медицинского оборудования.

Гарантия – не менее 12 месяцев с даты подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов

1. Если в течение срока действия гарантии обнаружатся скрытые дефекты Заказчик обязан немедленно известить об этом Поставщика в письменном виде и одновременно потребовать их устранения путем ремонта или замены дефектных элементов. Поставщик в течение 1 рабочего дня обязан ответить на извещение Заказчика и в течение 1-го рабочего дня с момента получения извещения произвести ремонт. В случае невозможности осуществления ремонта (замены) оборудования в указанные сроки Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение не более 5 рабочих дней предоставить во временное пользование такое же оборудование до истечения времени ремонта (замены). Все расходы, связанные с проведением экспертизы выявленных дефектов, ремонтом или заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.
2. Предоставление владельцу эксплуатационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном, работоспособном состоянии (паспорт (при наличии), руководство по эксплуатации и др.) на русском языке.
3. Ввод в эксплуатацию медицинской техники должен проводиться поставщиком лично или с привлечением соисполнителя, имеющего лицензию на техническое обслуживание медицинской техники, на основании заключенного договора с поставщиком на оказание услуг. Ввод в эксплуатацию должен осуществляться в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией на данное оборудование.
4. Обучение эксплуатации специалистов Заказчика (Получателя). Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д.