Часть 5 документации редукциона
 в электронной форме 

УТВЕРЖДАЮ:
АНО «Фонд развития города Иннополис»
Директор

_____________________Хабибуллин А.Р.
«___»____________2026г.
Техническое задание

	1.
	Наименование закупки
	Строительно-монтажные работы (СМР) по возведению двух нестационарных объектов «Павильон» на территории города Иннополис

	2.
	Основание для проведения работ:
	Работы выполняются в строгом соответствии с проектом СП 0326/24 «Нестационарный объект «Павильон» по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, Квантовый бульвар», разработанный ООО «СИГМА-ПРОЕКТ» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Любые отклонения от проекта в ходе СМР подлежат обязательному письменному согласованию с Заказчиком.

	3.
	Место выполнения работ
	Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, бульвар Квантовый (кадастровый номер 16:15:041001:2717), з/у 2717, согласно схеме:
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	4.
	Общие сведения
	Наименование объекта: Нестационарный объект «Павильон».
Количество объектов: 2 шт.
Функциональное назначение объекта: непродовольственный.
Площадь объекта: не менее 19,5 кв.м. 
Этажность: 1
Референс:
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Проектная документация СП 0326/24 разработана для одного нестационарного объекта «Павильон». Оба возводимых объекта являются идентичными по конструктивным, техническим и инженерным решениям. Подрядчик выполняет работы по возведению двух таких объектов в соответствии со схемой размещения, приведённой в настоящем Техническом задании.

	5.
	Срок выполнения работ
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

	6.
	Объем выполнения работ
	Определен Сводным сметным расчетом (Часть 6 к документации редукциона в электронной форме), в соответствии с этапами выполнения работ:
1. Подготовка площадки и основания.
2. Монтаж несущего каркаса.
3. Устройство кровли и стен.
4. Фасадное остекление и заполнение проемов.
5. Инженерные сети и внутренняя отделка.
6. Благоустройство территории.

	7.
	Требования к выполнению работ
	Проведение земляных работ должно быть согласовано Подрядчиком со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, а также с Заказчиком. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций.
По периметру участка выставить сигнальное ограждение со знаками безопасности и надписями в установленной форме. Строительно-монтажные работы проводить строго в границах обозначенного земельного участка. 
Подрядчик отвечает за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.
Земляные работы в охранной зоне существующих коммуникаций производить вручную.
Подвод водоснабжения. Подвод методом горизонтально-направленного прокола, установка колодца, сантехнические работы;
Подвод водоотведения. Подвод методом горизонтально-направленного прокола, установка колодца, сантехнические работы.
Нестационарные торговые объекты эксплуатируются:
· во II ветровом районе;
· в IV снеговом районе.
Защита от воздействия агрессивной среды определяется в соответствии со СП 28.13330.2017.
Несущий каркас подлежит антикоррозионной обработке.
Предусмотрена возможность установки на площадке с естественным минимальным уклоном 0,5%.

	8.
	Перечень нормативно-технических документов
	Технические решения, связанные с выполнение работ, соответствуют требованиям безопасности, установленным действующим законодательством, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям следующих законодательных и нормативных документов:
· Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· СП 16.13330.2021 «Стальные конструкции. Нормы проектирования»; 
· СП 20.13330.2021 «Нагрузки и воздействия»; 
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные»;
Общие технические условия.
· СП 48.13330.2019, СП 12-04-2023 «Безопасность труда в строительстве»
· СП 32.13330.2018 – свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85);
· ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
· СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»
· ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

	9.
	Срок полезного использования и гарантийный срок. 
	Минимальный срок полезного использования оборудования, смонтированного на нестационарных торговых павильонах при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, составляет 10 лет.
Минимальный гарантийный срок на нестационарные торговые павильоны составляет 5 лет с момента подписания Заказчиком Акта по форме КС-2.



Подписи сторон:

	Заказчик:
АНО «Фонд развития города Иннополис»
Директор 

_______________/А.Р. Хабибуллин/
м.п. 

	Подрядчик:
_______________
_________________

_______________/ ________________ /
м.п. 
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