[bookmark: _Toc519252860]Часть 4. Описание предмета закупки 
[bookmark: _Hlk169003897]
Наименование предмета: Поставка самоходного электрического штабелера
Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.
ОКПД2: 28.22.14.160-Краны-штабелеры
Количество поставляемого товара: 2 штуки
Место поставки товара: 
1. [bookmark: _Hlk241746458]Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, ЖК «Царево Village», ул. Мусы Джалиля, д. 17 (водозабор);
2.  Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, ЖК «Царево Сити», ул. Дамира Исламова, д. 1 (водозабор);
Порядок поставки Товара: Поставка осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Условия поставки Товара: Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку самоходного электрического штабелера, пусконаладка и демонстрация работоспособности оборудования выполняются Поставщиком за свой счет.
Общие требования к товару: Товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в эксплуатации) и соответствовать установленным в РФ требованиям, описанию и внешнему виду в техническом задании. Не допускается поставка восстановленного или бывшего в употреблении оборудования. Оборудование должно быть полностью работоспособным и не иметь механических повреждений. Все технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего описания предмета закупки. Оборудование должно иметь заводскую маркировку и идентификационный номер. Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным в Российской Федерации к соответствующему виду закупаемого Товара. Поставщик должен гарантировать, что продаваемый Товар свободен от любых прав третьих лиц.
Требования к гарантии: Гарантийный срок на штабелер и входящее в комплект оборудование — не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке, если более длительный срок не установлен производителем.

Сведения о качественных, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара
	Наименование товара
	Характеристика
	Значение характеристики
	Количество 
	Единица измерения

	Самоходный электрический штабелер


	Комплектация: Штабелер в сборе — 1 шт.
Основная аккумуляторная батарея AGM — 24 В, не менее 100 А·ч — 1 шт.
Резервная аккумуляторная батарея AGM — 24 В, не менее 100 А·ч — 1 шт.
Штатное зарядное устройство — 1 комплект;
Вилы — 1 комплект
Комплект эксплуатационной документации
Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	2
	штуки

	
	Грузоподъемность
	не менее 1500 кг
	
	

	
	Высота подъема вил
	не менее 2500 мм
	
	

	
	Центр загрузки
	не менее 600 мм
	
	

	
	Тип колес
	Полиуретановые
	
	

	
	Высота мачты в сложенном состоянии
	не более 1750 мм
	
	

	
	Высота мачты в разложенном состоянии
	не более 2950 мм
	
	

	
	Длина с вилами
	не более 1750 мм
	
	

	
	Общая ширина
	не более 800 мм
	
	

	
	Размер вил, В×Ш×Д
	60×160×1150 мм или эквивалент
	
	

	
	Ширина вил
	около 570 мм
	
	

	
	Радиус разворота
	не более 1350 мм
	
	

	
	Скорость движения с грузом
	не менее 4 км/ч
	
	

	
	Скорость движения без груза
	не менее 4,2 км/ч
	
	

	
	Скорость подъема вил с грузом
	не менее 90 мм/с
	
	

	
	Скорость подъема вил без груза
	не менее 130 мм/с
	
	

	
	Рабочий тормоз
	Электромагнитный
	
	

	
	Мощность двигателя движения
	не менее 0,75 кВт
	
	

	
	Мощность двигателя подъема
	не менее 2,2 кВт
	
	

	
	Основная АКБ
	AGM, 24 В, емкость не менее 100 А·ч
	
	

	
	Резервная АКБ*
	AGM, 24 В, емкость не менее 100 А·ч
	
	

	
	Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
	Наличие
	
	

	
	Аварийная кнопка отключения
	Наличие
	
	

	
	Функция ограничения скорости («черепаший ход») для работы в стесненных условиях
	Наличие
	
	

	
	Эргономичная рукоятка управления с возможностью управления правой и левой рукой
	Наличие
	
	


С товаром поставляется Комплект сопроводительных документов (Паспорт (формуляр) изделия, Гарантийные документы паспорт).
*Резервная аккумуляторная батарея должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, полностью совместимой с поставляемым штабелером и обеспечивать возможность оперативной замены разряженной основной батареи. Поставка штабелера без резервной аккумуляторной батареи не допускается.
