Приложение № 1 к документации

 запроса предложений в электронной форме 
Техническое задание
Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту помещений 
Выполнение работ осуществляется в соответствии Приложениями № 3.1 и № 3.2 к документации запроса предложений «Локальными (ресурсными) сметными расчетами».
В случае, если сметная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Указанные в сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.
Цель работ – подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, в том числе: производство монтажных и отделочных работ согласно техническому заданию, и локальным ресурсным сметным расчетам, комплектация оборудованием и мебелью, сдача работ Заказчику.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Вид работ
	Текущий ремонт

	2.
	Заказчик
	АНО «Фонд развития города Иннополис»

	3.
	Назначение работ
	Приведение помещения в надлежащее состояние

	4.
	Место, адрес выполнения работ 


	Объекты: 
1) 1) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 120, кв. 40 (общая площадь 49,5 кв.м);

2) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 120 кв. 52 (общая площадь 49,2 кв.м).
3) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 132 кв. 45 (общая площадь 31,9 кв.м).

	5.
	Сроки выполнения работ
	Срок начала выполнения работ: дата заключения Договора.

Срок окончания выполнения работ и поставки Оборудования: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

Разрешенный период выполнения работ: в рабочие дни с 8.00 ч. до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00 ч.

	6.
	Описание объекта
	Жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирных жилых домах.

	7.
	Объем выполнения работ на Объекте
	Краткое описание работ

Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, производить работы и поставить товары в полном соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, строительными нормами и правилами, в соответствии с ведомостями объемов работ, материалов и оборудования (далее по тексту товаров) (п.12 настоящего Технического задания) а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами, и Договором
Работы, связанные с шумом, вибрацией, пылью, применением оборудования, вызывающим электромагнитные помехи, а также работы, приводящие к загрязнению здания и прилегающей территории – производятся исключительно по согласованию с Заказчиком.

Осуществление приемки, разгрузки и складирования необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительного инструмента и техники в отведенные Заказчиком места.

На объекте должна проводиться систематическая, а по завершении работ генеральная уборка помещения и территории от остатков демонтированных строительных материалов и мусора.

Подрядчик должен извещать Заказчика о готовности промежуточных работ и о завершении всего объема работ.

Подрядчик предусматривает мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ, все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.
Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

	8
	Требования к работам, качеству, безопасности и результатам работ


	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

Качество выполняемых работ, результаты работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам.

В случае нанесения ущерба затоплением, огнем или не аккуратным выполнением работ, Подрядчик полностью возмещает нанесенный ущерб Заказчику.
При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При исполнении работ подрядчик уполномочен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.2.013.0-91, СП 49.13330.2010.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Работы должны выполняться с соблюдением межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды, государственных стандартов и нормативных документов в области строительства (ГОСТ), нормативно-технической документации в области строительства, инструкциями заводов-изготовителей, а также письменными указаниями Заказчика:

При выполнении работ необходимо соблюдение следующих нормативных документов:

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

- СНиП 21-09-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск.

	9.
	Объем, срок и условия предоставления гарантий качества 
работ и товаров
	Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком Работы, инженерные системы, оборудования, материалы (гарантийный период) устанавливается на срок 1 (один) год с даты подписания Сторонами итогового Акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (общий гарантийный срок). В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Работам в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

	10.
	Требования к товарам
	Материалы, и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые при выполнении работ товары должны быть новыми, технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка товара, бывшего в использовании. 

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все применяемые материалы:

- паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов, подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

- быть пригодными к ремонту; 

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).


11. Ведомости объемов работ, материалов(товаров) и оборудования:

11.1 Объект по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, 120, кв. 40
11.1.1. Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Стены

	1
	Смена обоев: обыкновенного качества
	100 м2
	1,18
	 

	2
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	6
	 

	3
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	3
	 

	4
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	3
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,18
	 

	6
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3
	 

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,18
	 

	8
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	1,18
	 

	9
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	100 м2
	1,18
	 

	10
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	5
	 

	11
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,17
	 

	12
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,17
	 

	13
	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
	шт
	7
	 

	14
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,17
	 

	15
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	4
	 

	16
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2
	0,055
	 

	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,14
	 

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,14
	 

	19
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,14
	 

	20
	Плитка керамическая
	м2
	14
	 

	21
	Клей для плитки и керамогранита Церезит CM 14 Extra 25 кг
	шт
	4
	 

	22
	Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг
	шт
	2
	 

	Раздел 2. Потолок

	23
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,1
	 

	24
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,52
	 

	Раздел 3. Окна

	25
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,042
	 

	26
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,042
	 

	Раздел 4. Кухня

	27
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,11
	 

	28
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,11
	 

	29
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1
	 

	30
	Установка раскладок: алюминиевых
	100 м
	0,02
	 

	31
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2
	 

	32
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4
	 

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	33
	Смена: розеток
	100 шт
	0,13
	 

	34
	Розетка повторного использования
	шт
	13
	 

	35
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,03
	 

	36
	Выключатель повторного использования
	шт
	3
	 

	Раздел 6. Столярные работы

	37
	Снятие наличников
	100 м
	0,387
	 

	38
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,387
	 

	Раздел 7. Сантехника

	39
	Разборка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт
	0,1
	 

	40
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. применительно установка штанги в ванной, гардины
	10 шт
	0,1
	 

	41
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт
	0,01
	 

	42
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	43
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт
	0,03
	 

	44
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	45
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1
	 

	46
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1
	 

	47
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	100 м
	0,0335
	 

	48
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1
	 

	49
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2
	 

	50
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2
	 

	51
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,05
	 

	52
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4
	 

	53
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1
	 

	54
	Смена: сифонов чугунных
	100 шт
	0,03
	 

	55
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1
	 

	56
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1
	 

	57
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1
	 

	58
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (шкафчик с зеркалом)
	100 шт
	0,01
	 

	59
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (шкафчик с зеркалом)
	100 шт
	0,01
	 

	60
	Демонтаж: моек
	100 шт
	0,01
	 

	61
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл
	0,1
	 

	62
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01
	 

	63
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,1
	 

	64
	Демонтаж/монтаж: полотенцесушителей
	100 шт
	0,01
	 

	Раздел 8. Дополнительные работы

	65
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт
	0,1
	 

	66
	Гардина повторного использования
	шт
	1
	 

	67
	Разборка / Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	10 шт
	1,5
	 

	68
	Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	10 шт
	1,5
	 

	69
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,022308
	 

	70
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,2308
	 

	71
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3
	 

	72
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 

	73
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,2308
	 

	74
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3
	 

	75
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2,2308
	 

	76
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 


11.1.2. Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ *
	№ п/п
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Ресурсы подрядчика

	          Материалы

	1
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,00826

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12616


	3
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,266

	4
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,039

	5
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,016

	6
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,53

	7
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,2832

	8
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0026148

	9
	01.7.15.07-0001
	Дюбели
	т
	0,00005

	10
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,006

	11
	01.7.15.07-0023
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,002

	12
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004

	13
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,000112

	14
	01.7.15.14-0169
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	т
	0,00004

	15
	01.7.15.14-0171
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
	т
	0,00002

	16
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,58208

	17
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,78252

	18
	01-20-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3

	19
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0138

	20
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	0,18667

	21
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,001

	22
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	23
	06-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	24
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00423

	25
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	 

	26
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	4

	27
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,077

	28
	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,036

	29
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	0,031

	30
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	0,2

	31
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,000113

	32
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,0032

	33
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,030742

	34
	18.2.06.12-1036
	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
	шт
	1

	35
	24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	1

	36
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт
	0,06

	37
	Материал Заказчика
	Выключатель повторного использования
	шт
	3

	38
	Материал Заказчика
	Гардина повторного использования
	шт
	1

	39
	Материал Заказчика
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1

	40
	Материал Заказчика
	Плитка керамическая
	м2
	14

	41
	Материал Заказчика
	Розетка повторного использования
	шт
	13

	42
	Прайс
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1

	43
	Прайс
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2

	44
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1

	45
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4

	46
	Прайс
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3

	47
	Прайс
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4

	48
	Прайс
	Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг
	шт
	2

	49
	Прайс
	Клей для плитки и керамогранита Церезит CM 14 Extra 25 кг
	шт
	4

	50
	Прайс
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	3

	51
	Прайс
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1

	52
	Прайс
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	5

	53
	Прайс
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3

	54
	Прайс
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	6

	55
	Прайс
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2

	56
	Прайс
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1

	57
	Прайс
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1

	58
	Прайс
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1

	59
	Прайс
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1

	60
	Прайс
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1

	61
	Прайс
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1

	62
	Прайс
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	3

	63
	Прайс
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2

	64
	Прайс
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	4

	65
	Прайс
	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
	шт
	7


11.1.3. Требования к качественным, функциональным характеристикам основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

	Наименование товара
	Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара

	Обои
	Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные 

	Смеситель для кухни
	Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный

	Смеситель для ванны
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив

	Смеситель для раковины
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа

	Краска для стен
	На водной основе, возможность влажной уборки


* При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.
11.2. Объект по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, 
ул. Спортивная, 120, кв. 52.
11.2.1. Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Стены

	1
	Смена обоев: обыкновенного качества
	100 м2
	1,18
	 

	2
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	6
	 

	3
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	3
	 

	4
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	3
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,18
	 

	6
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3
	 

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,18
	 

	8
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	1,18
	 

	9
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	100 м2
	1,18
	 

	10
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	5
	 

	11
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,8
	 

	12
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	4
	 

	13
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,08
	 

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,08
	 

	15
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,08
	 

	16
	Плитка керамическая
	м2
	8
	 

	17
	Клей для плитки и керамогранита Церезит CM 14 Extra 25 кг
	шт
	4
	 

	18
	Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг
	шт
	2
	 

	Раздел 2. Окна

	19
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,042
	 

	20
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,042
	 

	Раздел 3. Кухня

	21
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,11
	 

	22
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,11
	 

	23
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1
	 

	24
	Установка раскладок: алюминиевых
	100 м
	0,02
	 

	25
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2
	 

	26
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4
	 

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	27
	Смена: розеток
	100 шт
	0,13
	 

	28
	Розетка повторного использования
	шт
	13
	 

	29
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,03
	 

	30
	Выключатель повторного использования
	шт
	3
	 

	Раздел 5. Столярные работы

	31
	Снятие наличников
	100 м
	0,387
	 

	32
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,387
	 

	Раздел 6. Сантехника

	33
	Разборка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт
	0,1
	 

	34
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. применительно установка штанги в ванной, гардины
	10 шт
	0,1
	 

	35
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт
	0,01
	 

	36
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	37
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт
	0,03
	 

	38
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	39
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1
	 

	40
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1
	 

	41
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	100 м
	0,0335
	 

	42
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1
	 

	43
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2
	 

	44
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2
	 

	45
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,05
	 

	46
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4
	 

	47
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1
	 

	48
	Смена: сифонов чугунных
	100 шт
	0,03
	 

	49
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1
	 

	50
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1
	 

	51
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1
	 

	52
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (шкафчик с зеркалом)
	100 шт
	0,01
	 

	53
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (шкафчик с зеркалом)
	100 шт
	0,01
	 

	54
	Демонтаж: моек
	100 шт
	0,01
	 

	55
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл
	0,1
	 

	56
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01
	 

	57
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,1
	 

	Раздел 7. Дополнительные работы

	58
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт
	0,1
	 

	59
	Гардина повторного использования
	шт
	1
	 

	60
	Разборка / Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	10 шт
	1,5
	 

	61
	Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	10 шт
	1,5
	 

	62
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,022308
	 

	63
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,2308
	 

	64
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3
	 

	65
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 

	66
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,2308
	 

	67
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3
	 

	68
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2,2308
	 

	69
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 


11.2.2. Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ**:




	№ п/п
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Ресурсы подрядчика

	          Материалы

	1
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,00826

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0333

	3
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,266

	4
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,013

	5
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,016

	6
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,53

	7
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,2832

	8
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0026148

	9
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,006

	10
	01.7.15.07-0023
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,002

	11
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004

	12
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,000112

	13
	01.7.15.14-0171
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
	т
	0,00002

	14
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,37848

	15
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,66482

	16
	01-20-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3

	17
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0138

	18
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	0,1848

	19
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,001

	20
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	21
	06-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	22
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00423

	23
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	 

	24
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	4

	25
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,027

	26
	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,036

	27
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	0,031

	28
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	0,2

	29
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,000089

	30
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,002142

	31
	18.2.06.12-1036
	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
	шт
	1

	32
	24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	1

	33
	Материал Заказчика
	Выключатель повторного использования
	шт
	3

	34
	Материал Заказчика
	Гардина повторного использования
	шт
	1

	35
	Материал Заказчика
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1

	36
	Материал Заказчика
	Плитка керамическая
	м2
	8

	37
	Материал Заказчика
	Розетка повторного использования
	шт
	13

	38
	Прайс
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1

	39
	Прайс
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2

	40
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1

	41
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4

	42
	Прайс
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3

	43
	Прайс
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4

	44
	Прайс
	Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг
	шт
	2

	45
	Прайс
	Клей для плитки и керамогранита Церезит CM 14 Extra 25 кг
	шт
	4

	46
	Прайс
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	3

	47
	Прайс
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1

	48
	Прайс
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	5

	49
	Прайс
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3

	50
	Прайс
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	6

	51
	Прайс
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2

	52
	Прайс
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1

	53
	Прайс
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1

	54
	Прайс
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1

	55
	Прайс
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1

	56
	Прайс
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1

	57
	Прайс
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1

	58
	Прайс
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	3

	59
	Прайс
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2

	60
	Прайс
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	4


11.2.3. Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:
	Наименование товара
	Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара

	Обои
	Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные 

	Смеситель для кухни
	Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный

	Смеситель для ванны
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив

	Смеситель для раковины
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа

	Краска для стен
	На водной основе, возможность влажной уборки


** При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.
11.3. Объект по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, 
ул. Спортивная, 132, кв. 45.
11.3.1. Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Стены

	1
	Смена обоев: обыкновенного качества
	100 м2
	0,8
	 

	2
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	4
	 

	3
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	2
	 

	4
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	2
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,8
	 

	6
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	2
	 

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,8
	 

	8
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	0,8
	 

	9
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	100 м2
	0,8
	 

	10
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	2
	 

	11
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,8
	 

	12
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	2
	 

	13
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,08
	 

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,08
	 

	15
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,08
	 

	16
	Плитка керамическая
	м2
	8
	 

	17
	Клей для плитки и керамогранита Церезит CM 14 Extra 25 кг
	шт
	3
	 

	18
	Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг
	шт
	2
	 

	Раздел 2. Полы

	19
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,3
	 

	20
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,28
	 

	21
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,28
	 

	22
	Линолеум «Дуб Аллен» 33 класс 4 м
	м2
	31
	 

	23
	Клей универсальный для линолеума и ковролина Хомакол (Homakoll) 7 кг
	шт
	2
	 

	24
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,3
	 

	25
	Плинтус напольный «Белый» 8 см 2.2 м
	шт
	15
	 

	26
	Угол для плинтуса внутренний белый матовый 2 шт.
	шт
	7
	 

	27
	Заглушка для плинтуса левая и правая «Белый», 2 шт.
	шт
	9
	 

	28
	Угол для плинтуса наружный белый 80 мм 2 шт.
	шт
	4
	 

	29
	Соединитель для плинтуса «Белый» 80 мм, 2 шт.
	шт
	4
	 

	Раздел 3. Кухня

	30
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,09
	 

	31
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,09
	 

	32
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1
	 

	33
	Установка раскладок: алюминиевых
	100 м
	0,02
	 

	34
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2
	 

	35
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4
	 

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	36
	Смена: розеток
	100 шт
	0,09
	 

	37
	Розетка повторного использования
	шт
	9
	 

	38
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02
	 

	39
	Выключатель повторного использования
	шт
	2
	 

	40
	Смена ламп: накаливания
	100 шт
	0,07
	 

	41
	Лампа светодиодная Bellight Е14 175-250 В 8 Вт свеча 750 лм холодный белый свет
	шт
	7
	 

	Раздел 5. Столярные работы

	42
	Снятие наличников
	100 м
	0,258
	 

	43
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,258
	 

	Раздел 6. Сантехника

	44
	Разборка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт
	0,1
	 

	45
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. применительно установка штанги в ванной, гардины
	10 шт
	0,1
	 

	46
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт
	0,01
	 

	47
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	48
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт
	0,03
	 

	49
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	50
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1
	 

	51
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1
	 

	52
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	100 м
	0,0335
	 

	53
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1
	 

	54
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2
	 

	55
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2
	 

	56
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,05
	 

	57
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4
	 

	58
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1
	 

	59
	Смена: сифонов чугунных
	100 шт
	0,03
	 

	60
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1
	 

	61
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1
	 

	62
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1
	 

	63
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (шкафчик с зеркалом)
	100 шт
	0,01
	 

	64
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (шкафчик с зеркалом)
	100 шт
	0,01
	 

	65
	Демонтаж: моек
	100 шт
	0,01
	 

	66
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл
	0,1
	 

	Раздел 7. Дополнительные работы

	67
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт
	0,1
	 

	68
	Гардина повторного использования
	шт
	1
	 

	69
	Разборка / Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	10 шт
	1,5
	 

	70
	Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	10 шт
	1,5
	 

	71
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,022308
	 

	72
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,2308
	 

	73
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3
	 

	74
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 

	75
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,2308
	 

	76
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3
	 

	77
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2,2308
	 

	78
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 


11.3.2. Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ**:





	№ п/п
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Ресурсы подрядчика

	          Материалы

	1
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0056

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0148

	3
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,58544

	4
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,1904

	5
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,013

	6
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,016

	7
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,53

	8
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,192

	9
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0022832

	10
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,0789

	11
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,006

	12
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004

	13
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,000112

	14
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,789

	15
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,024

	16
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,496

	17
	01-20-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3

	18
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0138

	19
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,001

	20
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	21
	06-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	22
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00353

	23
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	 

	24
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	4

	25
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,048

	26
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,12

	27
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,042

	28
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	2,884

	29
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,027

	30
	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,036

	31
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	0,2

	32
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,000089

	33
	Материал Заказчика
	Выключатель повторного использования
	шт
	2

	34
	Материал Заказчика
	Гардина повторного использования
	шт
	1

	35
	Материал Заказчика
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1

	36
	Материал Заказчика
	Плитка керамическая
	м2
	8

	37
	Материал Заказчика
	Розетка повторного использования
	шт
	9

	38
	Прайс
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1

	39
	Прайс
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2

	40
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1

	41
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4

	42
	Прайс
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	2

	43
	Прайс
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4

	44
	Прайс
	Заглушка для плинтуса левая и правая «Белый», 2 шт.
	шт
	9

	45
	Прайс
	Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг
	шт
	2

	46
	Прайс
	Клей для плитки и керамогранита Церезит CM 14 Extra 25 кг
	шт
	3

	47
	Прайс
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	2

	48
	Прайс
	Клей универсальный для линолеума и ковролина Хомакол (Homakoll) 7 кг
	шт
	2

	49
	Прайс
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1

	50
	Прайс
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	2

	51
	Прайс
	Лампа светодиодная Bellight Е14 175-250 В 8 Вт свеча 750 лм холодный белый свет
	шт
	7

	52
	Прайс
	Линолеум «Дуб Аллен» 33 класс 4 м
	м2
	31

	53
	Прайс
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3

	54
	Прайс
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	4

	55
	Прайс
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2

	56
	Прайс
	Плинтус напольный «Белый» 8 см 2.2 м
	шт
	15

	57
	Прайс
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1

	58
	Прайс
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1

	59
	Прайс
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1

	60
	Прайс
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1

	61
	Прайс
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1

	62
	Прайс
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1

	63
	Прайс
	Соединитель для плинтуса «Белый» 80 мм, 2 шт.
	шт
	4

	64
	Прайс
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	2

	65
	Прайс
	Угол для плинтуса внутренний белый матовый 2 шт.
	шт
	7

	66
	Прайс
	Угол для плинтуса наружный белый 80 мм 2 шт.
	шт
	4

	67
	Прайс
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2

	68
	Прайс
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	2


11.3.3. Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

	Наименование товара
	Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара

	Обои
	Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные 

	Смеситель для кухни
	Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный

	Смеситель для ванны
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив

	Смеситель для раковины
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа

	Краска для стен
	На водной основе, возможность влажной уборки


** При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.
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