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	Заказчик
	ООО «Теплогрупп»

	Условия поставки
	Поставка осуществляется Поставщиком до склада Заказчика.

	Место и время осуществления поставки
	Место поставки: склад Заказчика находятся по следующим адресам: 
1. РТ, г. Казань, ул. 1-ая Азинская,41;
2. РТ, г. Казань, ул. Баки Урманче, 7
Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с учетом перерыва на обед с 12:00 до 13:00




1. Общие требования
Поставляемый товар должен быть новым и ранее не использованным с датой изготовления 
не ранее 2025 года.
Гарантийный срок качества товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Заказчику.

2. Характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара
(код ОКПД 2)
	Характеристики товара
	Кол-во
	Мера применения национального режима

	

1
	Таль ручная шестеренная ТРШС 1 т - 12 м

(28.22.11.111) 
	Грузоподъемность 1 т
Высота подъема 12 м
Усилие на подъем 309 H
Ветки цепи 1 шт.
Диаметр цепи 6 мм
Модель ТРШС
Тип стационарная
Таль изготовлена и испытана в соответствии с ТУ 3173-001-39712863
ГОСТ - 28408-89
	10 шт
	


преимущество 



	

2
	Таль ручная шестеренная ТРШС 2 т - 12 м

(28.22.11.111)
	Грузоподъемность 2 т
Высота подъема 12 м
Усилие на подъем 314 H
Диаметр цепи 6 мм
Модель ТРШС
Тип стационарная
Ветки цепи 2 шт.
Таль изготовлена и испытана в соответствии с ТУ 3173-001-39712863
ГОСТ - 28408-89
	8 шт
	


преимущество


	

3
	Тележка для тали
GCL 1 т 3 м приводная

(28.22.19.110)
	Модель GCL
Грузоподъемность 1 т
Двутавровая балка 65-110
Минимальный радиус изгиба 1 м
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ГОСТ - 28408-89
	7 шт
	


преимущество


	

4
	Тележка для тали 
GCL 2 т 3 м приводная

(28.22.19.110)
	Модель GCL
Грузоподъемность 2 т
Двутавровая балка 90-125
Минимальный радиус изгиба 1.1 м
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ГОСТ - 28408-89
	5 шт
	


преимущество





Ассортимент, количество товара Заказчик будет указывать в Заявках.

	Требования к сопроводительной документации
	С Товаром поставляется: счет, счёт-фактура, товарная накладная (форма ТОРГ-12).

	Дополнительные требования к поставляемой продукции
	Соблюдение сроков годности товара.
Количество необходимого товара для каждой партии поставки указывается Заказчиком в заявке. 

	Требования к новизне товара
	Товар должен быть новым, и ранее не использованным.

	Сроки поставки
	Срок поставки Товара – 7 (семь) рабочих дней с момента направления заявки.


                                             


