Приложение № 1 к документации

 запроса предложений в электронной форме 
Техническое задание
Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту помещений 
Выполнение работ осуществляется в соответствии Приложениями № 3.1 и № 3.2 к документации запроса предложений «Локальными (ресурсными) сметными расчетами».
В случае, если сметная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Указанные в сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.
Цель работ – подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, в том числе: производство монтажных и отделочных работ согласно техническому заданию, и локальным ресурсным сметным расчетам, комплектация оборудованием и мебелью, сдача работ Заказчику.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Вид работ
	Текущий ремонт

	2.
	Заказчик
	АНО «Фонд развития города Иннополис»

	3.
	Назначение работ
	Приведение помещения в надлежащее состояние

	4.
	Место, адрес выполнения работ 


	Объекты: 
1) 1) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мустая Карима, д. 3, кв. 151 (общая площадь 63,6 кв.м);

2) 2) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мустая Карима, д. 3, кв. 240 (общая площадь 86 кв.м);

	5.
	Сроки выполнения работ
	Срок начала выполнения работ: дата заключения Договора.

Срок окончания выполнения работ и поставки Оборудования: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

Разрешенный период выполнения работ: в рабочие дни с 8.00 ч. до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00 ч.

	6.
	Описание объекта
	Жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирных жилых домах.

	7.
	Объем выполнения работ на Объекте
	Краткое описание работ

Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, производить работы и поставить товары в полном соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, строительными нормами и правилами, в соответствии с ведомостями объемов работ, материалов и оборудования (далее по тексту товаров) (п.12 настоящего Технического задания) а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами, и Договором
Работы, связанные с шумом, вибрацией, пылью, применением оборудования, вызывающим электромагнитные помехи, а также работы, приводящие к загрязнению здания и прилегающей территории – производятся исключительно по согласованию с Заказчиком.

Осуществление приемки, разгрузки и складирования необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительного инструмента и техники в отведенные Заказчиком места.

На объекте должна проводиться систематическая, а по завершении работ генеральная уборка помещения и территории от остатков демонтированных строительных материалов и мусора.

Подрядчик должен извещать Заказчика о готовности промежуточных работ и о завершении всего объема работ.

Подрядчик предусматривает мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ, все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.
Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

	8
	Требования к работам, качеству, безопасности и результатам работ


	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

Качество выполняемых работ, результаты работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам.

В случае нанесения ущерба затоплением, огнем или не аккуратным выполнением работ, Подрядчик полностью возмещает нанесенный ущерб Заказчику.
При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При исполнении работ подрядчик уполномочен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.2.013.0-91, СП 49.13330.2010.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Работы должны выполняться с соблюдением межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды, государственных стандартов и нормативных документов в области строительства (ГОСТ), нормативно-технической документации в области строительства, инструкциями заводов-изготовителей, а также письменными указаниями Заказчика:

При выполнении работ необходимо соблюдение следующих нормативных документов:

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

- СНиП 21-09-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск.

	9.
	Объем, срок и условия предоставления гарантий качества 
работ и товаров
	Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком Работы, инженерные системы, оборудования, материалы (гарантийный период) устанавливается на срок 1 (один) год с даты подписания Сторонами итогового Акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (общий гарантийный срок). В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Работам в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

	10.
	Требования к товарам
	Материалы, и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые при выполнении работ товары должны быть новыми, технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка товара, бывшего в использовании. 

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все применяемые материалы:

- паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов, подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

- быть пригодными к ремонту; 

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).


11. Ведомости объемов работ, материалов(товаров) и оборудования:

11.1 Объект по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мустая Карима, 3, кв. 151
11.1.1. Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Стены

	1
	Смена обоев: обыкновенного качества
	м2
	122
	 

	2
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	6
	 

	3
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	2
	 

	4
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	3
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	130
	 

	6
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3
	 

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	130
	 

	8
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	м2
	130
	 

	9
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	м2
	130
	 

	10
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	4
	 

	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	м2
	8
	 

	12
	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
	шт
	4
	 

	13
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	130
	 

	14
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	3
	 

	Раздел 2. Потолки

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	6
	 

	16
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	м2
	6
	 

	17
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	6
	 

	18
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	6
	 

	Раздел 3. Полы

	19
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	60
	 

	20
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	60
	 

	Раздел 4. Кухня

	21
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	5
	 

	22
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	5
	 

	23
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1
	 

	24
	Установка раскладок: алюминиевых
	м
	2
	 

	25
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2
	 

	26
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4
	 

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	27
	Смена: розеток
	шт
	12
	 

	28
	Розетка повторного использования
	шт
	12
	 

	29
	Смена: выключателей
	шт
	5
	 

	30
	Выключатель повторного использования
	шт
	5
	 

	31
	Смена ламп: накаливания
	шт
	8
	 

	32
	Лампа светодиодная Bellight Е14 175-250 В 8 Вт свеча 750 лм холодный белый свет
	шт
	8
	 

	Раздел 6. Столярные работы

	33
	Снятие наличников
	м
	64,5
	 

	34
	Установка и крепление наличников
	м
	64,5
	 

	35
	Ремонт ручки входной двери, прим
	шт
	1
	 

	Раздел 7. Сантехника

	36
	Разборка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	шт
	1
	 

	37
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. применительно установка штанги в ванной, гардины
	шт
	1
	 

	38
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	шт
	1
	 

	39
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	40
	Смена смесителей: без душевой сетки
	шт
	3
	 

	41
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	42
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1
	 

	43
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1
	 

	44
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	м
	3,35
	 

	45
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1
	 

	46
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2
	 

	47
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2
	 

	48
	Смена: гибких подводок
	шт
	5
	 

	49
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4
	 

	50
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1
	 

	51
	Смена: сифонов чугунных
	шт
	3
	 

	52
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1
	 

	53
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1
	 

	54
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1
	 

	55
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (шкафчик с зеркалом)
	шт
	1
	 

	56
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (шкафчик с зеркалом)
	шт
	1
	 

	Раздел 8. Дополнительные работы

	57
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	шт
	1
	 

	58
	Гардина повторного использования
	шт
	1
	 

	59
	Разборка / Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	шт
	15
	 

	60
	Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	шт
	15
	 

	61
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	2,2308
	 

	62
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,2308
	 

	63
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3
	 

	64
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 

	65
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,2308
	 

	66
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3
	 

	67
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2,2308
	 

	68
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 


11.1.2. Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ *
	№ п/п
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Ресурсы подрядчика

	          Материалы

	1
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,00854

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,08582

	3
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,54008

	4
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,016

	5
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,39

	6
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,2928

	7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002078

	8
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,1578

	9
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,006

	10
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	0,04

	11
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,000042

	12
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	1,578

	13
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,7408

	14
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,7556

	15
	01-20-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3

	16
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0138

	17
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	18
	06-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	19
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00213

	20
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	 

	21
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	4

	22
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,096

	23
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,24

	24
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,084

	25
	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,036

	26
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,000076

	27
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,0033

	28
	Материал Заказчика
	Выключатель повторного использования
	шт
	5

	29
	Материал Заказчика
	Гардина повторного использования
	шт
	1

	30
	Материал Заказчика
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1

	31
	Материал Заказчика
	Розетка повторного использования
	шт
	12

	32
	Прайс
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1

	33
	Прайс
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2

	34
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1

	35
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4

	36
	Прайс
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3

	37
	Прайс
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4

	38
	Прайс
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	3

	39
	Прайс
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1

	40
	Прайс
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	4

	41
	Прайс
	Лампа светодиодная Bellight Е14 175-250 В 8 Вт свеча 750 лм холодный белый свет
	шт
	8

	42
	Прайс
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	3

	43
	Прайс
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	6

	44
	Прайс
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2

	45
	Прайс
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1

	46
	Прайс
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1

	47
	Прайс
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1

	48
	Прайс
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1

	49
	Прайс
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1

	50
	Прайс
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1

	51
	Прайс
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	2

	52
	Прайс
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2

	53
	Прайс
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	3

	54
	Прайс
	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
	шт
	4


11.1.3. Требования к качественным, функциональным характеристикам основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

	Наименование товара
	Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара

	Обои
	Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные 

	Смеситель для кухни
	Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный

	Смеситель для ванны
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив

	Смеситель для раковины
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа

	Краска для стен
	На водной основе, возможность влажной уборки


* При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.
11.2. Объект по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мустая Карима, д.3, кв. 240.
11.2.1. Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Стены

	1
	Смена обоев: обыкновенного качества
	м2
	164
	 

	2
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	8
	 

	3
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	2
	 

	4
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	4
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	195
	 

	6
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3
	 

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	31
	 

	8
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	м2
	31
	 

	9
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	м2
	31
	 

	10
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	5
	 

	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	м2
	31
	 

	12
	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
	шт
	4
	 

	13
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	195
	 

	14
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	5
	 

	Раздел 2. Потолки

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	8
	 

	16
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	м2
	8
	 

	17
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	8
	 

	18
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	8
	 

	Раздел 3. Полы

	19
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	85
	 

	20
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	86
	 

	21
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	86
	 

	22
	Линолеум «Дуб Аллен» 33 класс 4 м
	м2
	90
	 

	23
	Клей универсальный для линолеума и ковролина Хомакол (Homakoll) 7 кг
	шт
	2
	 

	24
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	85
	 

	25
	Плинтус напольный «Белый» 8 см 2.2 м
	шт
	40
	 

	26
	Угол для плинтуса внутренний белый матовый 2 шт.
	шт
	17
	 

	27
	Заглушка для плинтуса левая и правая «Белый», 2 шт.
	шт
	15
	 

	28
	Угол для плинтуса наружный белый 80 мм 2 шт.
	шт
	7
	 

	29
	Соединитель для плинтуса «Белый» 80 мм, 2 шт.
	шт
	12
	 

	30
	Разборка металлического накладного профиля (порога)
	м
	9,1
	 

	31
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	9,1
	 

	32
	Порог одноуровневый (стык) KREAFORTA 60x1820 мм алюминий цвет дуб мюлен
	шт
	5
	 

	Раздел 4. Кухня

	34
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	5
	 

	35
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	5
	 

	36
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1
	 

	37
	Установка раскладок: алюминиевых
	м
	2
	 

	38
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2
	 

	39
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4
	 

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	40
	Смена: розеток
	шт
	16
	 

	41
	Розетка повторного использования
	шт
	16
	 

	42
	Смена: выключателей
	шт
	5
	 

	43
	Выключатель повторного использования
	шт
	5
	 

	44
	Смена ламп: накаливания
	шт
	11
	 

	45
	Лампа светодиодная Bellight Е14 175-250 В 8 Вт свеча 750 лм холодный белый свет
	шт
	11
	 

	46
	Смена светильников: с лампами накаливания
	шт
	1
	 

	47
	Светильник настенно-потолочный светодиодный Leek 24 Вт круг IP65 нейтральный белый свет
	шт
	1
	 

	Раздел 6. Столярные работы

	48
	Снятие наличников
	м
	90,3
	 

	49
	Установка и крепление наличников
	м
	90,3
	 

	50
	Наличник Леском цвет эмалит белый телескопический 2150x80x6мм эмалит белый
	шт
	10
	 

	Раздел 7. Сантехника

	51
	Разборка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	шт
	1
	 

	52
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. применительно установка штанги в ванной, гардины
	шт
	1
	 

	53
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	шт
	1
	 

	54
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	55
	Смена смесителей: без душевой сетки
	шт
	3
	 

	56
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1
	 

	57
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1
	 

	58
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1
	 

	59
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	м
	3,35
	 

	60
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1
	 

	61
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2
	 

	62
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2
	 

	63
	Смена: гибких подводок
	шт
	5
	 

	64
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4
	 

	65
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1
	 

	66
	Смена: сифонов чугунных
	шт
	3
	 

	67
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1
	 

	68
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1
	 

	69
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1
	 

	70
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (шкафчик с зеркалом)
	шт
	1
	 

	71
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (шкафчик с зеркалом)
	шт
	1
	 

	72
	Шкаф зеркальный подвесной 60x72.2 см правый цвет белый
	шт
	1
	 

	73
	Демонтаж: моек
	шт
	1
	 

	74
	Установка моек: на одно отделение
	компл
	1
	 

	Раздел 8. Дополнительные работы

	75
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	шт
	4
	 

	76
	Гардина повторного использования
	шт
	4
	 

	77
	Разборка / Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	шт
	15
	 

	78
	Сборка мебели из отдельных элементов применительно (5 единиц из 3 элементов, средний вес единицы 65 кг)
	шт
	15
	 

	79
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	2,2308
	 

	80
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,2308
	 

	81
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	5
	 

	82
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 

	83
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,2308
	 

	84
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3
	 

	85
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2,2308
	 

	86
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3
	 


11.2.2. Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ**:




	№ п/п
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Ресурсы подрядчика

	          Материалы

	1
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,01148

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,21887

	3
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	13,566246

	4
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,731

	5
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,013

	6
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,016

	7
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,53

	8
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,3936

	9
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0022611

	10
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,22355

	11
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,012

	12
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004

	13
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,000154

	14
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,8452

	15
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,2208

	16
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,6204

	17
	01-20-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3

	18
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0138

	19
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,001

	20
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	21
	06-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1т груза
	1,3

	22
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00216

	23
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	 

	24
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	4

	25
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,136

	26
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,34

	27
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,119

	28
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	11,0725

	29
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,027

	30
	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,036

	31
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	0,2

	32
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,000089

	33
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,0044

	34
	Материал Заказчика
	Выключатель повторного использования
	шт
	5

	35
	Материал Заказчика
	Гардина повторного использования
	шт
	4

	36
	Материал Заказчика
	Кухонный гарнитур повторного применения
	шт
	1

	37
	Материал Заказчика
	Розетка повторного использования
	шт
	16

	38
	Прайс
	Бордюрная лента для ванной MONLID 60 мм 3.35 м цвет белый
	шт
	1

	39
	Прайс
	Герметик силиконовый Момент Гермент санитарный прозрачный 280 мл уксусный
	шт
	2

	40
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 60 см
	шт
	1

	41
	Прайс
	Гибкая подводка для воды Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 60 см
	шт
	4

	42
	Прайс
	Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5 л
	шт
	3

	43
	Прайс
	Дюбель для полнотелых материалов Fischer SX с шурупом, 10x50 мм, нейлон/оцинкованная сталь, 5 шт
	шт
	4

	44
	Прайс
	Заглушка для плинтуса левая и правая «Белый», 2 шт.
	шт
	15

	45
	Прайс
	Клей для флизелиновых обоев Quelyd 96 м²
	шт
	4

	46
	Прайс
	Клей универсальный для линолеума и ковролина Хомакол (Homakoll) 7 кг
	шт
	2

	47
	Прайс
	Кран для чистой воды Барьер цвет серебристый
	шт
	1

	48
	Прайс
	Краска для стен и потолков в гостиной и спальне Wow Now моющаяся матовая цвет белый база А 9 л
	шт
	5

	49
	Прайс
	Лампа светодиодная Bellight Е14 175-250 В 8 Вт свеча 750 лм холодный белый свет
	шт
	11

	50
	Прайс
	Линолеум «Дуб Аллен» 33 класс 4 м
	м2
	90

	51
	Прайс
	Мешки для строительного мусора 50 л 55x95 см полипропилен белый 10 шт.
	упак.
	5

	52
	Прайс
	Наличник Леском цвет эмалит белый телескопический 2150x80x6мм эмалит белый
	шт
	10

	53
	Прайс
	Обои под покраску флизелиновые антивандальные Inspire Штукатурка белые 1.06x25 м 128г/м² 2691-1
	рул.
	8

	54
	Прайс
	Пена монтажная профессиональная Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл
	шт
	2

	55
	Прайс
	Плинтус напольный «Белый» 8 см 2.2 м
	шт
	40

	56
	Прайс
	Порог одноуровневый (стык) KREAFORTA 60x1820 мм алюминий цвет дуб мюлен
	шт
	5

	57
	Прайс
	Светильник настенно-потолочный светодиодный Leek 24 Вт круг IP65 нейтральный белый свет
	шт
	1

	58
	Прайс
	Сифон для ванны McAlpine с пробкой, с раздвижным переливом 310-720мм MRB1-EX
	шт
	1

	59
	Прайс
	Сифон для мойки Equation d 90 мм с выпуском переливом и отводом для стиральной машины
	шт
	1

	60
	Прайс
	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм
	шт
	1

	61
	Прайс
	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром
	шт
	1

	62
	Прайс
	Смеситель для кухни Delinia Anna 30.3 см цвет хром
	шт
	1

	63
	Прайс
	Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром
	шт
	1

	64
	Прайс
	Соединитель для плинтуса «Белый» 80 мм, 2 шт.
	шт
	12

	65
	Прайс
	Средство для снятия обоев Axton 0.5 л
	шт
	2

	66
	Прайс
	Угол для плинтуса внутренний белый матовый 2 шт.
	шт
	17

	67
	Прайс
	Угол для плинтуса наружный белый 80 мм 2 шт.
	шт
	7

	68
	Прайс
	Шина монтажная для шкафов 2000 мм, сталь, цвет серый
	шт
	2

	69
	Прайс
	Шкаф зеркальный подвесной 60x72.2 см правый цвет белый
	шт
	1

	70
	Прайс
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг
	шт
	5

	71
	Прайс
	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг
	шт
	4


11.2.3. Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:
	Наименование товара
	Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара

	Обои
	Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные 

	Смеситель для кухни
	Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный

	Смеситель для ванны
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив

	Смеситель для раковины
	выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа

	Краска для стен
	На водной основе, возможность влажной уборки


** При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.
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