«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

государственного автономного учреждения

«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Грачев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в извещение о проведении электронного редукциона**

**Поставка модулей оперативной памяти 16 GB для серверов IBM для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»**

**(извещение №31705514879)**

1. **Пункт 11 Части 1 «Информационная карта» Дата и время окончания подачи заявок на участие в процедуре закупке изложить в следующей редакции:** «25» сентября 2017 года 10 час. 00 мин. (Время московское);
2. **Пункт 12 Части 1 «Информационная карта» Дата рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки изложить в следующей редакции:** «26» сентября 2017 года;
3. **Пункт 13 Части 1 «Информационная карта» Дата и время начала проведения процедуры закупки изложить в следующей редакции:** «27» сентября 2017 года 10 час. 00 мин. (Время московское);
4. **Пункт 24 Части 2 «****Общие сведения»**

Любой участник Редукциона, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого Редукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком Редукционе в срок не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Редукционе. При этом участник такого Редукциона вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого Редукциона. Указанный запрос направляется оператором электронной площадки заказчику в соответствии с регламентом электронной площадки.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от оператора ЭТП запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о Редукционе с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Редукционе.

Прием запросов о даче разъяснений положений документации о Редукционе в электронной форме осуществляется с **«12» сентября 2017г.** по **«21» сентября** **2017г.** включительно.

1. **Часть 4 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:**
2. **Предмет закупки:** **Поставка модулей оперативной памяти 16 GB для серверов IBM для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (далее – Товар).**
3. **Место поставки Товара**: Поставка Товара осуществляется по адресу: РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 52 за счёт сил и средств Поставщика.
4. **Требования к Поставке**: Поставщик в день поставки Товара выдает Заказчику надлежащим образом оформленные платежные документы (накладные, счета-фактуры, счета).
5. **Срок поставки Товара:** Поставка Товара осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения Договора.
6. **Порядок оплаты Товара:** Оплата по Договору производится по факту поставки Товара Заказчику, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.
7. **Срок, объем и условия гарантии:**
   1. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ на весь объём и период поставки продукции, но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.
   2. Замену оборудования при выходе его из строя по принципу «следующий рабочий день».
8. **Требование к качеству и безопасности Товара:** 
   1. Товар, не соответствующий требованиям государственных стандартов РФ считается не поставленным.
   2. Товар должен быть новым, не использованным, не прошедшим восстановление или замену запасных частей, узлов, агрегатов.
   3. Товар поставляется в индивидуальной упаковке.
9. **Спецификация:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование Товара** | **Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Модуль оперативной памяти 16 GB для серверов IBM Blade HX5 (SN:06VEW56, 06VEW55, 06VEW57, 06VEW54, 06YGZ20, 06YGZ18) | 1. Один модуль должен иметь объем 16 Гб. 2. Тип: DDR3. 3. Поддержка: ECC. 4. Типоразмер: низкопрофильной (VLP). 5. Рабочая частота: не менее 1066 МГц. 6. Форм фактор: RDIMM. 7. Пропускная способность: не менее PC3L-8500. 8. Тайминги: не менее CL7. 9. Питание: 1,35V. | шт. | 76 |
| 2 | Модуль оперативной памяти 16 GB для серверов IBM FlexSystem x240 (8737) (SN: 06XWMK3) | 1. Один модуль должен иметь объем 16 Гб. 2. Тип: DDR3. 3. Поддержка: ECC. 4. Рабочая частота: не менее 1600 МГц. 5. Форм фактор: RDIMM. 6. Пропускная способность: не менее PC3-12800. 7. Тайминги: не менее CL11. 8. Питание: не менее 1,35V не более 1,5V. | шт. | 20 |